Architekturbüro Mustermann
Musterstrasse 1
00000 Musterhausen

Leistungsbeschreibung Meyer-Holsen Zwilling®

Bauvorhaben:						_________________________________________________
									
												_________________________________________________

												_________________________________________________

Angebotsabgabe bis:			____________________________________

Abgabeort:							____________________________________

Baubeginn:							____________________________________

Angebotssumme:					_________€

Mehrwertsteuer:					_________€

Summe brutto:						_________€

____________________________											________________________
Ort, Datum																				Ort, Datum

------------------------------------------											------------------------------------
Stempel, Unterschrift Bieter													Stempel, Unterschrift Prüfer

Als Bestandteile des Vertrages gelten:

1)	Das nachstehende Leistungsverzeichnis
2)	VOB in allen Teilen, wie nachstehend
	VOB Teil A Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen DIN 1960 
VOB Teil B Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführungen von Bauleistungen DIN 1961 
	VOB Teil C Technische Vorschriften für Bauleistungen
   	DIN 18338  Dachdeckerarbeiten
   	DIN 18334  Zimmerarbeiten
   	DIN 18339  Klempnerarbeiten
3) 	Die technischen und baupolizeilichen Bestimmungen sowie Unfallverhütungsvorschriften
4)	Die neuesten Fassungen aller im Vertrag genannten DIN-Normen
5)	Die Fachregeln des deutschen Dachdeckerhandwerks
6)	Die Fachregeln des deutschen Zimmerhandwerks
7)		Die Vorschriften der jeweiligen Herstellerwerke in der jeweils zum Verlegezeitpunkt gültigen Fassung
8)		Der Bieter hat die Durchführung seiner Arbeiten mit Zimmermann und Klempner so abzusprechen, 	dass ein reibungsloser Ablauf der Arbeiten gewährleistet ist.
9)	Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Bieter die Verpflichtung der Vollständigkeit, d.h. Leistungen, die sich mit der Ausführung der angefragten Positionen zwangsläufig ergeben hat er mit	einzukalkulieren, auch wenn sie im Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich erwähnt sind.
10)	Bei Alternativangeboten ist die Gleichwertigkeit durch Prüfzeugnisse zu belegen
11) Die von Meyer-Holsen gewährte 40 jährige Vollgarantie ist mit der Schlußrechnung durch
	Vorlage der Garantieurkunde zu bestätigen.
12)	Besondere, nachfolgende Vertragsbedingungen:

	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Angaben zum Bauvorhaben:

Dachform:						______________________________

Dachneigung:					______________________________

Dachfläche in qm:				______________________________

Titel 1 Dacheindeckung Meyer-Holsen Zwilling®

1.1

	1,000	m²	Dachfläche mit Meyer-Holsen-Dachziegel 
nach DIN EN 1304 auf vorh. Tragelattung 
eindecken, einschl. Lieferung.
Die Verlegung erfolgt nach den 
"Fachregeln für Dachdeckungen mit Dach-
ziegeln und Dachsteinen", herausgegeben 
vom ZVDH, nach der jeweils gültigen
Fassung, und den Herstellerrichtlinien.

Ziegelmodell: Meyer-Holsen Zwilling®
Ausführung: Standard
Oberfläche: Naturrot
Farbe: naturrot
Lochung: ohne Nagelloch
	_______	_______	

1.2

	1,000	m²	Kleinfläche mit Meyer-Holsen-Dachziegel 
nach DIN EN 1304 auf vorh. Tragelattung 
eindecken, einschl. Lieferung.
Die Verlegung erfolgt nach den 
"Fachregeln für Dachdeckungen mit Dach-
ziegeln und Dachsteinen", herausgegeben 
vom ZVDH, nach der jeweils gültigen
Fassung, und den Herstellerrichtlinien.

Ziegelmodell: Meyer-Holsen Zwilling®
Ausführung: Standard
Oberfläche: Naturrot
Farbe: naturrot
Lochung: ohne Nagelloch
	_______	_______	

1.3

	1,000	m²	Gaubenfläche mit Meyer-Holsen-Dachziegel
nach DIN EN 1304 auf vorh. Tragelattung 
eindecken, einschl. Lieferung.
Die Verlegung erfolgt nach den 
"Fachregeln für Dachdeckungen mit Dach-
ziegeln und Dachsteinen", herausgegeben 
vom ZVDH, nach der jeweils gültigen
Fassung, und den Herstellerrichtlinien.

Ziegelmodell: Meyer-Holsen Zwilling®
Ausführung: Standard
Oberfläche: Naturrot
Farbe: naturrot
Lochung: ohne Nagelloch
	_______	_______	

1.4

	1,000	m	Pultziegel als oberer Abschluß der 
Dacheindeckung liefern und verlegen, 
einschl. vorschriftsmäßiger
Befestigung. 
Als Zulage zur Dacheindeckung.
Neigungswinkel: _____	_______	_______	

1.5

	1,000	m	Ortgangkante links durchgehend mit 
Ortgangziegel eindecken, einschließ-
lich fachgerechter Befestigung.
Ausführung mit Lappen innenliegend.
Als Zulage zur Dacheindeckung.
	_______	_______	

1.6

	1,000	m	Ortgangkante links durchgehend mit 
Ortgangziegel eindecken, einschließ-
lich fachgerechter Befestigung.
Weiterhin wird der Ortgang seitlich
mit Ortgangplatten verkleidet.
Ausführung mit Lappen innenliegend. 
Als Zulage zur Dacheindeckung.
	_______	_______	

1.7

	1,000	m	Ortgangkante links durchgehend mit 
Doppelwulstziegel eindecken, ein-
schließlich fachgerechter Befestigung.
Als Zulage zur Dacheindeckung.
	_______	_______	

1.8

	1,000	m	Ortgangkante rechts durchgehend mit 
Ortgangziegel eindecken, einschließ-
lich fachgerechter Befestigung.
Ausführung mit Lappen innenliegend.
Als Zulage zur Dacheindeckung.
	_______	_______	

1.9

	1,000	m	Ortgangkante rechts durchgehend mit 
Ortgangziegel eindecken, einschließ-
lich fachgerechter Befestigung.
Weiterhin wird der Ortgang seitlich
mit Ortgangplatten verkleidet.
Ausführung mit Lappen innenliegend.
Als Zulage zur Dacheindeckung.
	_______	_______	

1.10

	1,000	m	Ortgangkante rechts durchgehend mit 
Flächenziegel eindecken, einschließ-
lich fachgerechter Befestigung.
Als Zulage zur Dacheindeckung.
	_______	_______	

1.11

	1,000	m	Trockenfirst mit First groß
incl. Firstlattung, Klammern und 
Firstlüftungselementen, eindecken.
Durch geeignete Lüftungselemente ist die
Lüftung der Ebene unterhalb der Dach-
deckung sicherzustellen.
	_______	_______	

1.12

	1,000	m	Trockenfirst mit First groß
incl. Firstlattung und Klammern auf die 
Firstanschlußziegel eindecken.
Auf ausreichende Lüftung der Ebene 
unterhalb der Dachdeckung ist zu achten.
	_______	_______	

1.13

	1,000	m	First mit First groß
als Mörtelfirst eindecken.
Durch geeignete Lüftungselemente ist die
Lüftung der Ebene unterhalb der Dach-
deckung sicherzustellen.
Die Ausführung erfolgt entsprechend den 
Regeln für Dachdeckungen mit Dachziegeln
und Dachsteinen, Abschnitt 4.3.3, 
einschl. zus. mechanischer Befestigung.
 
	_______	_______	

1.14

	1,000	m	Trockengrat mit First groß
incl. Firstlattung, Klammern und 
Firstlüftungselementen, eindecken.
Durch geeignete Lüftungselemente ist die
Lüftung der Ebene unterhalb der Dach-
deckung sicherzustellen.
	_______	_______	

1.15

	1,000	m	Grat mit First groß
als Mörtelgrat eindecken.
Durch geeignete Lüftungselemente ist die
Lüftung der Ebene unterhalb der Dach-
deckung sicherzustellen.
Die Ausführung erfolgt entsprechend den 
Regeln für Dachdeckungen mit Dachziegeln
und Dachsteinen, Abschnitt 4.3.3, 
einschl. zus. mechanischer Befestigung.
	_______	_______	

1.16

	1,000	m	Knickdachziegel, positiv, passend zu den
Flächenziegel liefern und im Bereich von
Mansardknicken etc. verlegen. 
Winkel von _____ Grad. 
Als Zulage zur Dacheindeckung.
	_______	_______	

1.17

	1,000	m	Knickdachziegel, negativ, passend zu den
Flächenziegel liefern und im Bereich von
Dachbrüchen etc. verlegen. 
Winkel von _____ Grad. 
Als Zulage zur Dacheindeckung.
	_______	_______	

1.18

	1,000	m	Flächenziegel einseitig beschneiden an 
Wandanschlüssen links.
	_______	_______	

1.19

	1,000	m	Flächenziegel einseitig beschneiden an 
Wandanschlüssen rechts.
	_______	_______	

1.20

	1,000	m	Flächenziegel beschneiden an first-
seitigen Wandanschlüssen, als Zulage
zur Dachfläche. 
	_______	_______	

1.21

	1,000	m	Flächenziegel einseitig beschneiden an 
schrägen Wandanschlüssen links.
	_______	_______	

1.22

	1,000	m	Flächenziegel einseitig beschneiden an 
schrägen Wandanschlüssen rechts.
	_______	_______	

1.23

	2,000	m	Flächenziegel an steigend verlaufende 
Dachbrüche bearbeiten.
Als Zulage zur Dachfläche.
	_______	_______	

1.24

	2,000	m	Flächenziegel an steigender/schräg-
laufender Traufe zuschneiden, einschl.
versiegeln der Schnittkanten mit 
Kaltengobe.
	_______	_______	

1.25

	4,000	m	Flächenziegel an schräg laufendem 
Ortgang zuschneiden, einschl. 
versiegeln der Schnittkanten mit 
Kaltengobe.
	_______	_______	

1.26

	2,000	m	Flächenziegel an steigendem/schräg-
laufenden Pultfirst zuschneiden und
fachgerecht befestigen.
	_______	_______	

1.27

	2,000	m	Flächenziegel an Wandkehle anarbeiten,
einschl. versiegeln der Schnittkanten
mit Kaltengobe.
	_______	_______	

1.28

	1,000	stk	Knickdachziegel-Ortgang links negativ
liefern und im Bereich von Dachbrüchen
verlegen, inkl. fachgerechter 
Befestigung.
Als Zulage zur Dacheindeckung.
	_______	_______	

1.29

	1,000	stk	Knickdoppelwulstziegel negativ als 
Ortgangabschluss links, liefern und 
verlegen, einschl. fachgerechter 
Befestigung.
Als Zulage zur Dacheindeckung.
	_______	_______	

1.30

	1,000	stk	Knickdachziegel-Ortgang rechts negativ
liefern und im Bereich von Dachbrüchen
verlegen, inkl. fachgerechter 
Befestigung.
Als Zulage zur Dacheindeckung.
	_______	_______	

1.31

	1,000	stk	Knickdachziegel negativ als Ortgang-
abschluss rechts, liefern und verlegen, 
einschl. fachgerechter Befestigung.
Als Zulage zur Dacheindeckung.
	_______	_______	

1.32

	1,000	stk	Dachbruchausbildung Seitenanschluss 
links passend zur Eindeckung herstellen.
	_______	_______	

1.33

	1,000	m	Dachbruchausbildung Seitenanschluss 
rechts passend zur Eindeckung
herstellen.
	_______	_______	

1.34

	1,000	stk	First-Gratanfang in der Ausführung 
Standard
zu Firsttyp groß, liefern und 
verlegen, einschl. fachgerechter 
Befestigung.
	_______	_______	

1.35

	1,000	stk	Firstender in der Ausführung 
Standard
zu Firsttyp groß, liefern und 
verlegen, einschl. fachgerechter 
Befestigung.
	_______	_______	

1.36

	1,000	stk	Sonderanfertigung First-Kreuz,
passend zum First, liefern und 
montieren.
	_______	_______	

1.37

	1,000	stk	Sonderanfertigung T-Stück, passend 
zum First, liefern und montieren.
	_______	_______	

1.38

	1,000	stk	Firstanschluss Ortgang links liefern 
und verlegen, einschl. fachgerecht 
befestigen.
	_______	_______	

1.39

	1,000	stk	Firstanschluss Ortgang links mit 
Firstanschlussdoppelwulstziegel ausführen
und fachgerecht befestigen.
	_______	_______	

1.40

	1,000	stk	Firstanschluss Ortgang rechts liefern und
verlegen, einschl. fachgerecht 
befestigen.

	_______	_______	

1.41

	1,000	stk	Sonderanfertigung First-Knickziegel,
passend zum First, liefern und 
montieren.
	_______	_______	

1.42

	1,000	stk	Kehlanfangspunkt herstellen, einschl. 
aller Nebenarbeiten und Material. 
	_______	_______	

1.43

	1,000	stk	Walmanfang passend zu den Firstziegeln, 
liefern und verlegen,
einschl. fachgerechter Befestigung.
	_______	_______	

1.44

	1,000	stk	First-Gratanfang in der Ausführung 
Standard
zu Firsttyp groß, liefern und 
verlegen, einschl. fachgerechter 
Befestigung.
	_______	_______	

1.45

	1,000	stk	Gratanfang mit Walmanfänger ausführen, 
einschl. fachgerechter Befestigung.
	_______	_______	

1.46

	1,000	stk	Zeltdachspitze als Sonderanfertigung
passend zu den Firstziegeln liefern und
montieren, einschl. fachgerechter 
Befestigung.
	_______	_______	

1.47

	1,000	stk	Turmspitze als Sonderanfertigung passend
zu den Firstziegeln liefern und 
montieren, einschl. fachgerechter 
Befestigung
	_______	_______	

1.48

	1,000	stk	Knickdachziegel-Ortgang links positiv
liefern und im Bereich von Mansard-
knicken verlegen, inkl. fachgerechter 
Befestigung.
Ausführung mit Lappen innenliegend.
Als Zulage zur Dacheindeckung.
	_______	_______	

1.49

	1,000	stk	Knickdoppelwulstziegel positiv als 
Ortgangabschluss links, liefern und 
verlegen, einschl. fachgerechter 
Befestigung.
Als Zulage zur Dacheindeckung.
	_______	_______	

1.50

	1,000	stk	Knickdachziegel-Ortgang rechts positiv
liefern und im Bereich von Mansard-
knicken verlegen, inkl. fachgerechter 
Befestigung.
Ausführung mit Lappen innenliegend.
Als Zulage zur Dacheindeckung.
	_______	_______	

1.51

	1,000	stk	Knickdachziegel positiv als Ortgangab-
schluss rechts, liefern und verlegen, 
einschl. fachgerechter Befestigung.
Als Zulage zur Dacheindeckung.
	_______	_______	

1.52

	1,000	stk	Pultortgangziegel links liefern und 
verlegen, inkl. fachgerechter 
Befestigung.
Ausführung mit Lappen innenliegend.
Als Zulage zur Dacheindeckung.
Neigungswinkel: _____	_______	_______	

1.53

	1,000	stk	Pultdoppelwulstziegel als Ortgangab-
schluss links, liefern und verlegen, 
einschl. fachgerechter Befestigung.
Als Zulage zur Dacheindeckung.
Neigungswinkel: _____
	_______	_______	

1.54

	1,000	stk	Pultortgangziegel rechts liefern und 
verlegen, inkl. fachgerechter 
Befestigung.
Ausführung mit Lappen innenliegend.
Als Zulage zur Dacheindeckung.
Neigungswinkel: _____
	_______	_______	

1.55

	1,000	stk	Pultziegel als Ortgangabschluss der Dach-
eindeckung liefern und verlegen, 
einschl. vorschriftsmäßiger
Befestigung. 
Als Zulage zur Dacheindeckung.
Neigungswinkel: _____	_______	_______	

1.56

	1,000	stk	Traufortgangziegel links liefern und 
verlegen, inkl. fachgerechter 
Befestigung.
Ausführung mit Lappen innenliegend.
Als Zulage zur Dacheindeckung.
	_______	_______	

1.57

	1,000	stk	Traufdoppelwulstziegel als Ortgangab-
schluss links, liefern und verlegen, 
einschl. fachgerechter Befestigung.
Als Zulage zur Dacheindeckung.
	_______	_______	

1.58

	1,000	stk	Traufortgangziegel rechts liefern und 
verlegen, inkl. fachgerechter 
Befestigung.
Ausführung mit Lappen innenliegend.
Als Zulage zur Dacheindeckung.
	_______	_______	

1.59

	1,000	stk	Traufziegel als Ortgangabschluss der 
Dacheindeckung liefern und verlegen, 
einschl. vorschriftsmäßiger
Befestigung. 
Als Zulage zur Dacheindeckung.
	_______	_______	

1.60

	1,000	stk	Walmkappe universal, für groß
liefern und montieren, einschl. 
fachgerechter Befestigung. DN 25° - 45°
Als Zulage zur Firsteindeckung
	_______	_______	

1.61

	1,000	stk	Walmkappe als Maßanfertigung, liefern 
und montieren, einschl. fachgerechter
Befestigung. DN 25° - 45°
Als Zulage zur Firsteindeckung
	_______	_______	

1.62

	1,000	stk	Der Kehlsattel ist durch anarbeiten
der beiden oberen Kehlblechenden als 
zweiseitiger Kehlanschluss (Kehlsattel)
auszuführen.
	_______	_______	

1.63

	1,000	stk	Anschluss von Kehl-Kehl Übergängen als
überdeckender Kehlanschluss (bei Richt-
ungswechseln der Kehle) durch anformen
der Überdeckungsbereiche beider Kehl-
bleche. Bei besonderer Beanspruchung 
durch wechselndes Gefälle oder untersch-
iedliche Neigungen sind die Bleche zu 
verlöten.
	_______	_______	

1.64

	1,000	stk	Anschluss des Kehlauslauf an die Dach-
deckung durch anformen an die Profilier-
ung des Deckmaterials.
	_______	_______	

1.65

	1,000	stk	Lüfterziegel, passend zu den Flächen-
ziegeln liefern und an den zu 
belüftenden Stellen, wie Grat, First, 
Dachlächenfenstern, etc. einbauen.
	_______	_______	

1.66

	1,000	stk	Antennenziegel passend zu den Flächen-
ziegeln liefern und einbauen. 
Auf einen luft- und regendichten 
Anschluss des Antennenmastes ist zu 
achten.  
Neigungswinkel: _____
	_______	_______	

1.67

	1,000	m	Solardurchgangsziegel passend zu den
Flächenziegeln liefern und nach Angabe 
einbauen. 
Auf einen luft- und regendichten
Anschluss der Leitungsdurchführungen ist
zu achten. 
	_______	_______	

1.68

	1,000	stk	Sanitär-/Dunstrohrziegel mit Wetterkappe
passend zu den Flächenziegeln inkl.
Flexschlauch liefern und fachgerecht 
einbauen, einschl. regensicherem und 
luftdichten Anschluss an die Unterspann- 
bzw. Schalungsbahn. DN 125/100
	_______	_______	

1.69

	1,000	stk	Sanitär-/Dunstrohrziegel DN 150 passend 
zu den Flächenziegeln inkl. Flexschlauch
und Haube für Dunstrohr DN 150
liefern und fachgerecht einbauen, 
einschl. regensicherem und luftdichten 
Anschluss an die Unterspann- bzw. 
Schalungsbahn. 
Neigungswinkel: _____
	_______	_______	

1.70

	1,000	stk	Thermendurchgang passend zu den 
Flächenziegeln inkl. Manschette
liefern und fachgerecht montieren.
Auf einen regensicheren und luftdichten
Anschluss des Abgasrohres ist zu achten.
Neigungswinkel: _____
	_______	_______	

   Seite 10 von 10